#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-1\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_3
ADC1.DMAContinuousRequests=ENABLE
ADC1.IPParameters=Rank-1\#ChannelRegularConversion,master,Channel-1\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,DMAContinuousRequests
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.Rank-1\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_3CYCLES
ADC1.master=1
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
Dma.ADC1.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.ADC1.0.FIFOMode=DMA_FIFOMODE_DISABLE
Dma.ADC1.0.Instance=DMA2_Stream0
Dma.ADC1.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_HALFWORD
Dma.ADC1.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.ADC1.0.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.ADC1.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_HALFWORD
Dma.ADC1.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.ADC1.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.ADC1.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority,FIFOMode
Dma.Request0=ADC1
Dma.RequestsNb=1
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F429ZIT6
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=DMA
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IP5=USB_DEVICE
Mcu.IP6=USB_OTG_FS
Mcu.IPNb=7
Mcu.Name=STM32F429ZITx
Mcu.Package=LQFP144
Mcu.Pin0=PH0/OSC_IN
Mcu.Pin1=PH1/OSC_OUT
Mcu.Pin10=PA14
Mcu.Pin11=PB7
Mcu.Pin12=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin13=VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS
Mcu.Pin2=PC0
Mcu.Pin3=PC3
Mcu.Pin4=PA3
Mcu.Pin5=PF11
Mcu.Pin6=PB14
Mcu.Pin7=PA11
Mcu.Pin8=PA12
Mcu.Pin9=PA13
Mcu.PinsNb=14
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F429ZITx
MxCube.Version=6.14.0
MxDb.Version=DB.6.0.140
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DMA2_Stream0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.EXTI0_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.OTG_FS_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:15\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA11.Mode=Device_Only
PA11.Signal=USB_OTG_FS_DM
PA12.Mode=Device_Only
PA12.Signal=USB_OTG_FS_DP
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA3.Locked=true
PA3.Signal=ADCx_IN3
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=LED_RED
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB7.GPIOParameters=PinState,GPIO_Label
PB7.GPIO_Label=LED_BLUE
PB7.Locked=true
PB7.PinState=GPIO_PIN_SET
PB7.Signal=GPIO_Output
PC0.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PC0.GPIO_Label=CURR_STEP_START_TRG
PC0.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PC0.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PC0.Locked=true
PC0.Signal=GPXTI0
PC3.GPIOParameters=GPIO_PuPd,GPIO_Label
PC3.GPIO_Label=SWEEP_CYCLE_START_TRG
PC3.GPIO_PuPd=GPIO_PULLDOWN
PC3.Locked=true
PC3.Signal=GPXTI3
PF11.Signal=GPXTI11
PH0/OSC_IN.Mode=HSE-External-Oscillator
PH0/OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
PH1/OSC_OUT.Mode=HSE-External-Oscillator
PH1/OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerLinker=GCC
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F429ZITx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.28.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=stm32_ADC_F429_0.ioc
ProjectManager.ProjectName=stm32_ADC_F429_0
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=Makefile
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UAScriptAfterPath=
ProjectManager.UAScriptBeforePath=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,4-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,5-MX_USB_DEVICE_Init-USB_DEVICE-false-HAL-false
RCC.48MHZClocksFreq_Value=48000000
RCC.AHBFreq_Value=168000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV4
RCC.APB1Freq_Value=42000000
RCC.APB1TimFreq_Value=84000000
RCC.APB2CLKDivider=RCC_HCLK_DIV2
RCC.APB2Freq_Value=84000000
RCC.APB2TimFreq_Value=168000000
RCC.CortexFreq_Value=168000000
RCC.EthernetFreq_Value=168000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=168000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=168000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=96000000
RCC.IPParameters=48MHZClocksFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2CLKDivider,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,EthernetFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LCDTFTFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO2PinFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLM,PLLN,PLLQ,PLLQCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SAI_AClocksFreq_Value,SAI_BClocksFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VCOSAIOutputFreq_Value,VCOSAIOutputFreq_ValueQ,VCOSAIOutputFreq_ValueR,VcooutputI2S,VcooutputI2SQ
RCC.LCDTFTFreq_Value=12250000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO2PinFreq_Value=168000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=168000000
RCC.PLLM=8
RCC.PLLN=336
RCC.PLLQ=7
RCC.PLLQCLKFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=4000000
RCC.SAI_AClocksFreq_Value=12250000
RCC.SAI_BClocksFreq_Value=12250000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=168000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=192000000
RCC.VCOInputFreq_Value=1000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=336000000
RCC.VCOSAIOutputFreq_Value=49000000
RCC.VCOSAIOutputFreq_ValueQ=12250000
RCC.VCOSAIOutputFreq_ValueR=24500000
RCC.VcooutputI2S=96000000
RCC.VcooutputI2SQ=96000000
SH.ADCx_IN3.0=ADC1_IN3,IN3
SH.ADCx_IN3.ConfNb=1
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SH.GPXTI11.0=ADC1_EXTI11,External-Trigger-for-Regular-conversion
SH.GPXTI11.ConfNb=1
SH.GPXTI3.0=GPIO_EXTI3
SH.GPXTI3.ConfNb=1
USB_DEVICE.CLASS_NAME_FS=CDC
USB_DEVICE.IPParameters=VirtualMode-CDC_FS,VirtualModeFS,CLASS_NAME_FS
USB_DEVICE.VirtualMode-CDC_FS=Cdc
USB_DEVICE.VirtualModeFS=Cdc_FS
USB_OTG_FS.IPParameters=VirtualMode
USB_OTG_FS.VirtualMode=Device_Only
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS.Mode=CDC_FS
VP_USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS.Signal=USB_DEVICE_VS_USB_DEVICE_CDC_FS
board=custom
